#include <io.h>
#include <delay.h>

void main(void)
{      
    unsigned char num = 0;
    unsigned char sevenSegNum[10] = {
        0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,
        0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90
    };        

    DDRC = 0xFF;
    DDRD = 0xFF;    
    
    DDRA = 0x00;
    PORTA = 0xFF;
                       
    while(1)
    {                     
        num = PINA;
        if(num > 99)
        {             
            num = 99;
        }                       
        PORTC = sevenSegNum[PINA / 10]; 
        PORTD = sevenSegNum[PINA % 10];       
    }
}
   